  扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目
        110 千伏送出工程

 水土保持设施验收报告




建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司
编制单位：江苏核众环境监测技术有限公司
         二〇二一年四月
  扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目
        110 千伏送出工程

 水土保持设施验收报告




建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司
编制单位：江苏核众环境监测技术有限公司
         二〇二一年四月
扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目
     110 千伏送出工程

          水土保持设施验收报告

                责任页
         （江苏核众环境监测技术有限公司）

批   准：丛   俊（总经理）


核   定：戴   瑜（高   工）


审   查：张永锦（工程师）


校   核：刘   成（工程师）


项目负责人：陈学勇（工程师）


编写人员：陈学勇（工程师）（参编章节：第 1、2、7 章）


     潘    涛（工程师）（参编章节：第 3、6 章）


     朱忠华（工程师）（参编章节：第 4、5 章）
                                                  目         录
前 言 ..................................................................................................................... 1
1 项目及项目区概况............................................................................................ 6
       1.1 项目概况.................................................................................................. 6
       1.2 项目区概况.............................................................................................. 8
2 水土保持方案和设计情况.............................................................................. 11
       2.1 主体工程设计........................................................................................ 11
       2.2 水土保持方案........................................................................................ 11
       2.3 水土保持方案变更................................................................................ 11
       2.4 水土保持后续设计................................................................................ 12
3 水土保持方案实施情况.................................................................................. 14
       3.1 水土流失防治责任范围........................................................................ 14
       3.2 弃渣场设置............................................................................................ 14
       3.3 取土场设置............................................................................................ 14
       3.4 水土保持措施总体布局........................................................................ 14
       3.5 水土保持设施完成情况........................................................................ 15
       3.6 水土保持投资完成情况........................................................................ 18
4 水土保持工程质量.......................................................................................... 21
       4.1 质量管理体系........................................................................................ 21
       4.2 各防治分区水土保持工程质量评定.................................................... 24
       4.3 弃渣场稳定性评估................................................................................ 26
       4.4 总体质量评价........................................................................................ 26
5 项目初期运行及水土保持效果...................................................................... 28
       5.1 初期运行情况........................................................................................ 28
       5.2 水土保持效果........................................................................................ 28
6 水土保持管理.................................................................................................. 31
       6.1 组织领导................................................................................................ 31
       6.2 规章制度................................................................................................ 31
       6.3 建设管理................................................................................................ 32
      6.4 水土保持监测........................................................................................ 32
      6.5 水土保持监理........................................................................................ 33
      6.6 水土保持补偿费缴纳情况.................................................................... 33
      6.7 水行政部门监督检查意见落实情况.................................................... 34
      6.8 水土保持设施管理维护........................................................................ 34
 7 结论与下阶段工作安排.................................................................................. 35
      7.1 结论....................................................................................................... 35
      7.2 遗留问题安排....................................................................................... 35
      7.3 下阶段工作安排.................................................................................... 35
附件：
 1 委托书
 2 水土保持大事记
 3 核准批复
 4 初设批复
 5 水土保持方案批复
 6 分部工程验收签证、单位工程验收鉴定书
 7 重要水土保持单位工程验收照片
 8 水土保持补偿费缴纳凭证
 9 项目区遥感影像
附图：
 附图 1 项目地理位置图
 附图 2 线路路径图
 附图 3 水土保持责任范围及水土保持设施验收图
                       前言


                      前言
  本项目位于江苏省扬州市宝应县夏集镇及高邮市临泽镇，为保证夏集风电项
目所发电力顺利上网，建设扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏
送出工程是十分必要的。
  本项目位于江苏省扬州市宝应县夏集镇及高邮市临泽镇。本工程为新建输变
电项目，工程建设内容包括：新建单回线路 0.9km，双回线路 10.65km。新建塔
基 44 基，其中直线塔 24 基，转角塔 17 基，终端塔 3 基，均采用灌注桩基础。
本工程于 2020 年 11 月开工，并于 2021 年 1 月底完工。工程建设总投资 2962 万
元，其中土建投资约 630 万元。
  本项目建设单位为国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司。
  2019 年 12 月 18 日，建设单位取得扬州市高邮市关于国网高邮市供电公司
请求确认大唐夏集 60MW 风电项目配套送出等工程线路路径的复函(邮自然资
[2019]74 号)，宝应县关于中国大唐集团新能源股份有限公司宝应（夏集）60 兆
瓦风电项目 110 千伏送出工程路径的选址意见 (宝自然资[2019]100 号)。
  2020 年 1 月 22 日江苏省发展改革委以《省发展改革委关于南通华威启东
H2#等海上风电场项目 220 千伏送出工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源
发〔2020〕58 号）通过了本项目核准。
  2020 年 1 月 16 日，国网江苏省电力有限公司以《国网扬州供电公司关于江
苏扬州大唐宝应夏集风电项目 110 千伏送出工程初步设计的批复》（扬供电建
〔2020〕50 号）通过了本工程初步设计；
  2020 年 10 月，完成《扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏
送出工程水土保持方案报告表》。
  2020 年 11 月 4 日，扬州市水务局以《关于扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆
瓦风电项目 110 千伏送出工程水土保持方案的行政许可决定》 扬水许可
                             （     〔2020〕
76 号）文件，对本项目水土保持方案做了批复。
  2020 年 9 月，建设单位国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司委托江苏
辐环环境科技有限公司开展水土保持监测工作。接受委托后，监测单位立即成立
监测项目组，确定了项目负责人和监测人员，进驻项目现场，编制了《水土保持
监测实施方案》。监测单位全程跟踪监测，记录各项水土保持落实情况等。现场


江苏核众环境监测技术有限公司          1
                           前言

监测完成后，监测单位及时整理资料数据，于 2021 年 02 月编制完成《扬州大唐
新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程水土保持监测总结报告》。
根据《水利部办公厅进一步加强生产建设项目水土保持监测工作的通知》（办水
保〔2020〕161 号）文件内容，在两个季度的监测过程中，对现场监测的三色评
价情况进行打分，得分为 94 分，均为“绿色”评价。

     2020年9月，通过招投标，建设单位委托扬州浩辰电力设计有限公司承担本
工程监理工作，并代监水保。监理单位接受委托后，及时组建项目监理部，组织
水土保持监理交底会，在单位工程开工前，对施工单位报送的单位工程施工组织
设计中有关水土保持的内容进行审核，从水土保持的角度提出优化施工方案与方
法的建议并答复意见。建设过程中，在监理协调作用下，建设单位、施工单位、
监理单位三方建立了公平、公正、和谐的建设环境，促进了有限资源的共享。在
参建单位的共同努力下，按时、保质、保量的完成了本项目水土保持相关的建设
任务。
              建设单位组织主体工程设计及施工单位、监理单位对本项目进
     2021年01月，
行了水土保持工程项目划分。2021年02月，建设单位组织监理和其他参加单位陆
续开展了本项目的水土保持分部工程、单位工程的验收工作。本项目水土保持工
程包含2个单位工程、3个分部工程和177个单元工程。单元工程全部合格。
              建设单位委托江苏核众环境监测技术有限公司开展水土保持设
     2020年10月，
施验收报告编制工作。2021年02月，我单位在查阅建设单位提供的自验资料、走
访各参建单位以及现场核查的基础上，编制完成《扬州大唐新能源宝应夏集69兆
瓦风电项目110千伏送出工程水土保持设施验收报告》。
     综上，在项目建设过程，各参建单位认真贯彻落实建设单位部署，基本落实
了工程水土保持方案及批复文件的要求，水土保持工程建设符合国家水土保持法
律法规及技术规范的有关规定和要求，各项水土保持措施质量均合格并能持续、
安全、有效运转，六项防治目标值达到了方案设计的防治目标。
                  水保验收条件相符性分析表

      苏水规〔2018〕4 号规定不得通过
序号                               工程实际情况       符合性分析
            验收的情形
                               本工程依法依规编制了水土
      未依法依规履行水土保持方案及
                               保持方案，经分析不涉及重   符合验收条件
1
        重大变更编报审批程序的
                                   大变更。


江苏核众环境监测技术有限公司             2
                      前言

                          建设单位已委托江苏辐环环
    未依法依规开展水土保持监测的        境科技有限公司开展水土保   符合验收条件
2
                              持监测。
    废弃土石渣未堆放在经批准的水土
                          本工程不涉及弃土弃渣。    符合验收条件
3
     保持方案确定的专门存放地的
                          本工程已按照水保方案批复
    水土保持措施体系、等级和标准未
                          的措施体系、等级和标准落   符合验收条件
4
    按批准的水土保持方案要求落实的
                            实了水保持措施。
    水土流失防治指标未达到批准的水       本工程水土流失防治指标达
                                         符合验收条件
5
       土保持方案要求的            到了方案批复的要求。
                          水土保持设施验收报告、水
    水土保持设施验收报告、水土保持
                          土保持监测总结报告等材料   符合验收条件
    监测总结报告等材料弄虚作假或存
6
                           均按实际情况进行编制。
       在重大技术问题的
                          建设单位已按水保批复足额
                                         符合验收条件
    未依法依规缴纳水土保持补偿费的
7
                           缴纳了水土保持补偿费。
    存在其它不符合相关法律法规规定       工程水保验收符合水保相关
                                         符合验收条件
8
          情形的               法律法规要求。




江苏核众环境监测技术有限公司        3
                              特性表

 扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程水土保持设施验收
                              特性表
            江苏扬州大唐新能源宝应
验收工程名称      夏集 69 兆瓦风电项目 110     验收工程地点               江苏省扬州市
                千伏送出工程
  所在流域         淮河流域        所属水土流失防治区           江苏省级水土流失重点预防区
   部门、时间及文号     2020 年 11 月 04 日 扬州市水利局 扬水许可〔2020〕76 号
             主体工程             2020 年 11 月~2021 年 01 月，总工期 3 个月
  工期
            水土保持设施            2020 年 11 月~2021 年 01 月，总工期 3 个月
防治责任范围    方案确定的防治责任                            2.68
          实际发生的防治责任
     2)
  (hm                                          2.64
        水土流失治理度                              水土流失治理度
                         98%                                98.86%
                                               土壤流失控制比
方案拟                                 实际完
        土壤流失控制比           1.0                                2.08
定水土                                 成水土
         渣土防护率                                 渣土防护率
                         97%                                98.55%
流失防                                 流失防
         表土保护率                                  表土保护率
                         92%                                97.22%
治目标                                 治指标
        林草植被恢复率                              林草植被恢复率
                         98%                                98.51%
         林草覆盖率                                  林草覆盖率
                         27%                                89.19%
         分区         工程措施                植物措施           临时措施
                                                       泥浆沉淀池 44 座，
                      表土剥离  1.20hm2、                  密目网苫盖 3000m2，
           塔基区                         撒播草籽 0.32hm2
                      土地整治 1.18hm2                    临时土质排水沟
主要工
                                                      3000m
 程量
       施工临时道路区        土地整治 0.90hm2     撒播草籽 0.10hm2   铺设钢板 3000m2

                                                      彩条布铺垫 3000m2、
      牵张场及跨越场区        土地整治 0.46hm2     撒播草籽 0.24hm2
                                                      铺设钢板 2000m2
        评定项目                   总体质量评定                   外观质量评定
工程质     工程措施                     合格                       合格
量评定     植物措施                     合格                       合格
        临时措施                     合格                       合格
      水土保持方案投资
                                           125.12
        （万元）
          实际投资
                                           88.913
投资        （万元）
                      基本按照方案要求落实了批复的水土保持投资，塔基区表土剥
      超出（减少）投资
                       离及土地整治费用减少，实际临时防护措施减少导致投资减
         原因
                       少，此外增加了水土保持监测费用，总的措施费有所减少。
工程总     各项工程安全可靠、质量合格，总体工程质量达到了验收标准，可以组织竣工验
体评价                  收，正式投入运行

 设计单位      江苏中孚电力工程设计有限公司              施工单位         徐州送变电有限公司

                                       水土保持
水土保持方
                                                江苏辐环环境科技有限公司
            江苏辐环环境科技有限公司
                                       监测单位
案编制单位


 江苏核众环境监测技术有限公司                 4
                            特性表

                                          国网江苏省电力有限公司扬州
验收服务
        江苏核众环境监测技术有限公司            建设单位
                                              供电分公司
 单位
        南京市建邺区庐山路 168 号新地
                                  地   址    扬州市维扬路 179 号
地   址
          中心二期 10 层 1007 室
联系人             张永锦                联系人           查理
电  话                              电话
             025-86573933                    0514-87683659
电子信箱                              电子信箱
                   /                               /




江苏核众环境监测技术有限公司               5
                      1 项目及项目区概况


1 项目及项目区概况

1.1 项目概况
1.1.1 地理位置
     本工程位于扬州市宝应县夏集镇及高邮市临泽镇。
1.1.2 主要技术指标
     项目名称：扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程；
     建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司；
     建设性质：新建输变电工程；
     建设规模：新建单回线路 0.9km，双回线路 10.65km。新建塔基 44 基，均采
用灌注桩基础，其中直线塔 24 基，转角塔 17 基，终端塔 3 基。

     工程于 2020 年 11 月开工，2021 年 01 月底完工，总建设工期 3 个月。
     项目主要技术指标见表 1-1。
                表 1-1 项目基本情况及经济技术指标表

                      一、项目基本情况
       项目名称     扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程
 1
       建设地点          江苏省扬州市宝应县夏集镇及高邮市临泽镇
 2
       建设单位           国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司
 3
       工程性质                         新建输变电工程
 4
       设计标准                         电压等级 110kV
 5
               新建单回线路 0.9km，双回线路 10.65km。新建塔基 44 基，其中直
       建设规模
 6
               线塔 24 基，转角塔 17 基，终端塔 3 基，均采用灌注桩基础。
        总投资          工程投资 2962 万元，其中土建投资 630 万元
 7
        建设期
 8                                  2020.11-2021.01
                    二、本项目组成及占地情况
       项目组成            占地面积（hm2）                           占地性质
                                                            永久
                                       0.60
        塔基区           1.28
                                                            临时
                                       0.68
     牵张及跨越场区                                                临时
                             0.90
     施工临时道路区                                                临时
                             0.46
         合计                  2.64                           /
                三、项目土石方工程量               单位：万 m3
         分区           挖方               填方             借方         弃方
        塔基区           0.69             0.69           0           0
     牵张及跨越场区           0                0             0           0


江苏核众环境监测技术有限公司               6
                     1 项目及项目区概况

    施工临时道路区           0          0       0       0
        合计           0.69       0.69     0       0

1.1.3 项目投资
   项目总投资 2962 万元，其中土建投资约 630 万元，投资方为国网江苏省电
力有限公司扬州供电分公司。
   线路从夏集风电场升压站向南出线至张圩，折转向西跨越大三王河，随后沿
着大三王河西侧走线，途中经过杜巷，潼河粮库，跨越新潼河后左转沿着新潼河
向南走线沿线经过茆家圩、林沟队、前瓜垛至省道 332（新马村北侧）线路至此
进入高邮境内，继续向南走线至刘家沟，随后左拐至港北，向南走线至张家庄西
侧后线路向南走线途径胡荡和乔家庄，线路于乔家庄南侧向西走线随后进入
220kV 周巷变。
1.1.4 项目组成及布置
   新建单回线路 0.9km，双回线路 10.65km。新建塔基 44 基，其中直线塔 24
基，转角塔 17 基，终端塔 3 基，均采用灌注桩基础。
1.1.1.4 工程占地
   本工程分为施工临时道路区、塔基区、牵张场及跨越场区。根据监测结果，
工程累计扰动地表 2.64hm2。其中，永久占地 0.02hm2，为塔基四角永久占地；临
时占地 2.62hm2，包括施工临时道路区、塔基区、牵张场及跨越场区的施工临时
占地。
1.1.5 施工组织及工期
   本项目土建施工未划分施工标段。
   本项目未涉及弃渣、取土场。
   项目计划工期为 2020 年 11 月～2021 年 6 月，共计 8 个月。
   项目实际工期为 2020 年 11 月~2021 年 01 月，共计 3 个月。
1.1.6 土石方情况
   本项目土石方挖填总量为 1.38 万 m3，其中挖方 0.69 万 m3（含表土 0.36 万
m3，基础土 0.33 万 m3），填方 0.69 万 m3（含表土 0.36 万 m3，基础土 0.33 万
m3） 无外购土方，
   ，      本工程泥浆沉淀后经无害化处理后深埋处置；余土全部回填，
无外弃土方。



江苏核众环境监测技术有限公司              7
                            1 项目及项目区概况

                   表 1-2 土石方实际情况（单位：万 m3）
                              开挖                     回填
       防治分区
                     表土       基础     合计      表土     回填      合计
    塔基区              0.36     0.33   0.69    0.36   0.33    0.69
  牵张场及跨越场区            0         0     0        0      0       0
  施工临时道路区             0         0     0        0      0       0
     合计              0.36     0.33   0.69    0.36   0.33    0.69



1.1.7 征占地情况
   本项目总计占地面积 2.64hm2，其中永久占地 0.60hm2，临时占地 2.04hm2。
具体占地情况详见表 1-3。
          表 1-3 工程征占地情况表                    单位：hm2
                 占地性质                              占地类型
     分区                  小计
             永久     临时                       耕地        其他土地
    塔基区       0.60  1.68 1.28                 0.94      0.34
  牵张及跨越场区      0    0.90 0.90                 0.36      0.54
  施工临时道路区      0    0.46 0.46                 0.10      0.36
     合计       0.60  2.04 2.64                 1.40      1.24
1.1.8 移民安置和专项设施改（迁）建
   本工程不存在拆迁安置与专项设施改（迁）建。

1.2 项目区概况
1.2.1 自然条件
   （1）地形地貌
   线路工程地势较平坦，地面高程一般为 5.50m-8.50m，水系简单，交通便利。
地貌平原为里下河平原。
   （2）气象
   扬州市属亚热带季风气候区，气候温和，雨量充沛，四季分明。降雨量时空
分布不均，年际、年内变化较大，经常出现先旱后涝，旱涝急转的天气形势。降
雨 主 要 集中 在汛期 ， 汛期降 雨约 占全年 降 雨的 60％ 左右。 根 据扬州 台站
1958~2018 年的数据资料，各气象要素特征值见表 1-4。
                     表 1-4 项目区主要气象气候特征
 编号                       项目                        数值及单位
                               年平均气温                  15.0℃
                                                        40℃
 （1）          气温          极端最高温度（2002.7.15）
                           极端最低温度（1969.2.6）           -15.8℃
 （2）          风速               年平均风速                   2.9m/s
 （3）          气压              年平均大气压                 101.6kpa


江苏核众环境监测技术有限公司                  8
                  1 项目及项目区概况

                     多年平均降水量          1033.2mm
 （4）      降雨量      年最大降水量（1991）       1555.5mm
                  日最大降水量（2007.7.9）     164.7mm
                  最大积雪深度（1984.1.19）      36cm
 （5）   积雪、冻土深度
                       冻土深度             200mm
                     年主导风向和频率          E/10.0%
 （6）    风向和频率       冬季主导风向和频率         NE/10.0%
                    夏季主导风向和频率          E/12.0%
 （7）      无霜期         全年无霜期 260          260d
  通过统计本工程建设期间的降水量分布分析可知：本工程建设期降水量主要
集中在 2020 年 11 月，对应于本工程施工期。其中，施工期因降水量大而集中，
项目区开挖土石方经降雨径流流失较多；自然恢复阶段因植被恢复较好，降雨量
减少，土壤流失显著降低。
  （3）水文
  本工程地处运东里下河水系，东临三阳河，西靠里运河。该地区河沟纵横，
湖荡密布，相互连通，交织成稠密的水网。运东里下河水系河流具有一纵五横格
局，三阳河为南北纵向河流，横泾河、东平河、北澄子河、南澄子河、盐邵河为
东西横向河流。这五条横向河流都起源于里运河，与里运河交汇处均有闸控制，
向东都与三阳河交汇后流入兴化境内，它们与三阳河一起构成高邮地区的排水骨
干河流。本线路工程自北向南主要跨越大潼河、大三王河、潼河、临川河、备战
河等。沿线地面高程 2.3～4.0m。根据《江苏省航道地图册》（2008 年），大三
王河为规划五级航道，大潼河为规划七级航道，其余河流不通航。跨河手续办理
与水保方案编制同期进行中。沿线地区河流相互沟通，组成网状水系，水流较平
缓，跨越河流河岸基本稳定，无明显坍塌及冲淤变化。塔位基础外边缘远离河道
堤防背水坡堤脚线 50m 开外设立。
  （4）地质、地震
  本工程沿线地基土主要由第四系全新统、上更新统冲积成因的粉质黏土、粉
砂等组成，局部地段表层分布人工堆积成因的填土。土壤主要为潮土。地下水类
型为潜水，地下水水位主要受大气降水、地表水体及农田灌溉的影响，呈季节性
变化，稳定水位埋深 0.50~1.00m。
  根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 显示，扬州市抗震设防烈度为 7
度，地震基本加速度值为 0.15g，设计地震分组为第二组。
  （5）土壤植被

江苏核众环境监测技术有限公司          9
                  1 项目及项目区概况


  本工程沿线地基土主要由第四系全新统、上更新统冲积成因的粉质黏土、粉
砂等组成，局部地段表层分布人工堆积成因的填土。土壤主要为潮土。地下水类
型为潜水，地下水水位主要受大气降水、地表水体及农田灌溉的影响，呈季节性
变化，稳定水位埋深 0.6~1.5m。
  根据《建筑抗震设计规范》GB50011-2010 显示，扬州市江都区抗震设防烈
度为 7 度，地震基本加速度值为 0.10g，设计地震分组为第二组。
1.2.2 水土流失及防治情况
  本工程建设地点位于江苏省扬州市宝应县夏集镇及高邮市临泽镇，根据现场
勘查，该线路地貌单一，沿线以农田为主，周边河塘密布，地势平坦开阔，交通
便利。
  根据《江苏省水土保持规划（2015-2030）》中的两区划分，根据《江苏省水
土保持规划（2015-2030）》中的水土保持区划内容，项目建设区属于南方红壤区
——江淮丘陵及下游平原区——江淮下游平原农田防护水质维护区——盐淮扬
平原农田防护水质维护区，项目所在地属于江苏省省级水土流失重点预防区。根
据国家《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018），本项目水土流
失防治标准应执行南方红壤区一级防治标准。根据《土壤侵蚀分类分级标准》
（SL190-2007），本工程建设区流失的主要类型为水力侵蚀，容许土壤流失量为
           结合江苏省水土流失分布图，根据项目所在地江苏省水土保持公报，
500t/km2·a。
参照项目区同类项目监测数据，最终确定了项目区土壤侵蚀模数背景值为 240t/
（km2·a）。




江苏核众环境监测技术有限公司        10
               2 水土保持方案和设计情况


2 水土保持方案和设计情况

2.1 主体工程设计
  2019 年 12 月 18 日，建设单位取得扬州市高邮市关于国网高邮市供电公司
请求确认大唐夏集 60MW 风电项目配套送出等工程线路路径的复函(邮自然资
〔2019〕74 号)，宝应县关于中国大唐集团新能源股份有限公司宝应（夏集）60
兆瓦风电项目 110 千伏送出工程路径的选址意见(宝自然资〔2019〕100 号)。
  2020 年 1 月 22 日，江苏省发展改革委以《省发展改革委关于南通华威启东
H2#等海上风电场项目 220 千伏送出工程等电网项目核准的批复》（苏发改能源
发〔2020〕58 号）同意本工程开展前期工作。
  2020 年 1 月 16 日，国网江苏省电力有限公司以《国网扬州供电公司关于江
苏扬州大唐宝应夏集风电项目 110 千伏送出工程初步设计的批复》（扬供电建
〔2020〕50 号）通过了本工程初步设计。

2.2 水土保持方案
  根据《中华人民共和国水土保持法》、《开发建设项目水土保持方案编报审
批管理规定》等相关法律、法规、规定，国网江苏省电力有限公司扬州供电分公
司于 2020 年 01 月委托江苏辐环环境科技有限公司负责本工程水土保持方案编
报工作。编制单位接受编制任务后，立即成立了水土保持专题项目组，专题组成
员对工程设计资料进行了全面分析研究，并进行了现场踏勘，对项目沿线的自然
环境、生态环境、水土流失及水土保持现状等进行了调查，依据《生产建设项目
水土保持技术规范》 结合主体工程设计和施工特点的基础上， 2020 年 10 月，
         ，                  于
完成《扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程水土保持方
案报告表》。
  2020 年 11 月 4 日，扬州市水务局以《关于扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆
瓦风电项目 110 千伏送出工程水土保持方案的行政许可决定》 扬水许可
                             （     〔2020〕
76 号）文件，对本项目水土保持方案做了批复。

2.3 水土保持方案变更
  本工程水保方案编制阶段新建单回线路 1.0km，双回线路 10.80km，施工阶
段新建单回线路 0.90km，双回线路 10.65km；杆塔数量由方案编制阶段的 45 基


江苏核众环境监测技术有限公司       11
                        2 水土保持方案和设计情况


角钢塔变为 44 基角钢塔，且基础均采用灌注桩基础，塔基区防治责任范围随施
工图阶段中塔基数量减少而减少，实际施工过程中布设牵张场数量无变化，设备
所需占压土地面积减少，故牵张及跨越场区面积减少，塔基实际施工过程中附近
有可利用道路，实际需开辟施工临时道路长度减小导致面积减少，综上各区防治
责任范围面积总体减少。
      依据《水利部生产建设项目水土保持方案变更管理规定（试行）》（办水保
〔2016〕65 号），对本项目变更情况进行了筛查，从筛查结果看，本项目不涉及
重大变更，筛查结果详见表 2-1。
                  表 2-1 项目水土保持变更情况筛查情况表

      《水利部生产建设项目水土保持方案变更管                                         变化是否
序
      理规定（试行）》（办水保[2016]65 号）相                本项目情况               达到变更
号
                  关规定                                             报批条件
      第三条：方案经批准后，生产建设项目地点、
      规模发生重大变化，有下列情形之一的，生产
 1                                                /                /
      建设单位应补充或者修改水土保持方案，报
      水利部审批
                                      本项目不涉及国家级“两区”，涉及江
      涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者
                                      苏省水土流失重点预防区，项目地点            未达到
1.1
      重点治理区的
                                      未发生变化。
                                      本项目实际水土流失防治责任范围
      水土流失防治责任范围增加 30%以上的             面积 2.64hm2，与方案设计的 2.68hm2   未达到
1.2
                                      相比，减少了 0.04hm2，减少 1.49%。
                                      本项目实际土石方挖填总量 1.38 万
      开挖填筑土石方总量增加 30%以上的              m3，与方案设计的 1.46 万 m3 相比，     未达到
1.3
                                      减少了 0.08 万 m3，减少 6.25%
      线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过
                                      本项目线路工程不涉及山区、丘陵
      300m 的 长 度累 计达 到该 部分 线 路长 度 的                               未达到
1.4
                                                  区
      20%以上的。
                                      本项目施工道路长度与方案设计
      施工道路或者伴行道路等长度增加 20%以上
                                      1180m 相比，减少了 50m，减少了        未达到
1.5
      的
                                      4.24%

      桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度 20 公里
                                              本项目不涉及              未达到
1.6
      以上的

      第四条：水土保持方案实施过程中，水土保持
      措施发生下列重大变更之一的，生产建设单
 2                                                /                /
      位应当补充或者修改水土保持方案，报水利
      部审批

                                      本项目剥离表土面积 1.20hm2，剥离
      表土剥离量减少 30%以上的                                              未达到
2.1
                                       量 0.36 万 m3，与方案设计 0.39 万


江苏核众环境监测技术有限公司                   12
                    2 水土保持方案和设计情况

                                m3 相比，减少了 0.03 万 m3，减少
                                         7.70%

                                工程实施植物措施面积 0.66hm2，与
      植物措施面积减少 30%以上的            方案设计的 0.86hm2 相比减少       未达到
2.2
                                   0.20hm2，减少了   23.26%
                                经验收组现场核查，水土保持重要
      水土保持重要单位工程措施体系发生变化，       单位工程措施体系较为完善，不存
                                                          未达到
2.3
      可能导致水土保持功能显著降低或丧失的        在可能导致水土保持功能显著降低
                                      或丧失的变化
      第五条：在水土保持方案确定的废弃沙、石、
      土、矸石、尾矿、废渣等专门存放地（以下简
      称 “弃渣场”）外新设弃渣场的，或者需要提
                                    本项目不涉及弃渣场             未达到
 3
      高弃渣场堆渣量达到 20%以上的，生产建设
      单位应当编制水土保持方案（弃渣场补充）报
      告书，报水利部审批



2.4 水土保持后续设计
      施工图阶段对初步设计内容进行了进一步细化和优化，并对施工组织及土建
工程工艺流程提出了水土保持要求，将水保方案设计的水保措施纳入了施工之中。
具体水土保持措施设计包括场地整治工程、点片状植被工程、线网状植被等三个
分部工程；土地整治工程、植被建设工程等两个单位工程。




江苏核众环境监测技术有限公司             13
                        3 水土保持方案实施情况


3 水土保持方案实施情况

3.1 水土流失防治责任范围
   根据批复的《扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程
水保方案报告表》，扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工
程水土流失防治责任范围 2.68hm2。
   根据现场实地测量，结合查阅的工程施工图、征占地资料以及水土保持监测
等资料，扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程防治责任
范围 2.64hm2。

   实际发生的工程水土流失防治责任范围与水利部门批复方案界定的防治范
围相比，减少了 0.04hm2；减少原因是相比较水保设计阶段，实际建设塔基减少
1 基，塔基区面积减少 0.03hm2，相应施工临时道路长度减少 50m，面积减少了
0.01hm2。项目水土流失防治责任范围情况详见表 3-1。
       表 3-1 水土流失防治责任范围变化情况表                              单位：hm2

               方案设计（①）                  监测结果（②）            增减情况（②-①）
   防治分区       永久占 临时 防治责            永久 临时占 防治责 永久               临时      防治责
               地  占地 任范围            占地  地 任范围 占地                占地      任范围
    塔基区       0.02   1.29   1.31    0.60    0.68   1.28   +0.58 -0.61   -0.03
 牵张及跨越场区       0     0.90   0.90        0   0.90   0.90    0      0      0
 施工临时道路区       0     0.47   0.47        0   0.46   0.46    0    -0.01   -0.01
      总计      0.02   2.66   2.68    0.60    2.04   2.64   +0.58 -0.62   -0.04

3.2 弃渣场设置
   本项目水土保持方案确定无弃渣场，实际建设过程中无弃土弃渣现象。

3.3 取土场设置
   本项目水土保持方案确定无外购土方，实际建设过程中无外购土，不设置取
土场。

3.4 水土保持措施总体布局
   建设单位按照水土保持有关法规的要求，根据项目主体工程开发建设的特点，
以水土流失预测为科学依据，合理配置各防治区的水土保持措施。根据各区具体
情况分别采取了适当的防护措施，利用植物措施，增加植被覆盖度，减缓地表径
流，做到项目开发与防治相结合，点线面相结合，水土流失防护体系较完善。

江苏核众环境监测技术有限公司                     14
                      3 水土保持方案实施情况

   实际施工中，施工单位严格按照水土保持方案设计要求，实施各项水土保持
措施，措施种类上均无变化，只是根据实际占地及扰动情况适当增加或减少个别
措施的措施量，来达到相应的防治要求。
   防治措施体系对比情况详见表 3-2。
                    表 3-2 水土保持措施体系对照表

   分区        措施种类    方案设计措施          实际完成        变化情况

             工程措施   表土剥离、土地整治      表土剥离、土地整治    与方案基本一致

             植物措施     撒播草籽            撒播草籽      与方案基本一致
                                                未实施编织袋装
  塔基区               泥浆沉淀池、编织袋装
                                                土拦挡、临时土
                    土拦挡、临时彩条布苫     泥浆沉淀池、密目网苫
             临时措施                               质沉沙池，由彩
                    盖、临时土质排水沟、     盖、临时土质排水沟
                                                条布苫盖改为密
                       临时沉沙池
                                                  目网苫盖
             工程措施      土地整治           土地整治      与方案基本一致
 牵张场及跨
             植物措施     撒播草籽            撒播草籽      与方案基本一致
  越场区
             临时措施   铺设钢板、彩条布铺垫     铺设钢板、彩条布铺垫   与方案基本一致

             工程措施      土地整治           土地整治      与方案基本一致
 施工临时道
             植物措施     撒播草籽            撒播草籽      与方案基本一致
   路区
             临时措施     铺设钢板            铺设钢板      与方案基本一致

   验收小组经过审阅设计、施工档案及相关验收报告，并进行了实地查勘，认
为水土流失防治措施在总体布局上基本维持原设计框架。建设单位根据主体工程
优化、结合实际情况对水土保持措施的总体布局和具体设计进行适度调整是合理
的、适宜的。经过实地查验，工程竣工后对所有开挖扰动土地进行了处理，工程
措施处理恰当，植物措施效果良好，达到了预期效果。

3.5 水土保持设施完成情况
3.5.1 工程措施
   （1）施工临时道路区
   土地整治：方案设计在工程完工后对施工临时道路区进行土地整治（2021 年
01 月），经现场勘测，施工临时道路区共 40 处，实施土地整治面积达 0.46hm2。
土地整治工程量与方案相比，减少了 0.01hm2。
   （2）塔基区
   表土剥离：方案设计在塔基及塔基施工区在各塔基基础施工前，实施表土剥
离（2020 年 11 月），剥离面积 1.20hm2，表土剥离厚度 0.30m，剥离表土量为

江苏核众环境监测技术有限公司                15
                   3 水土保持方案实施情况


0.36 万 m3；剥离的表土就近堆放在各塔基周围，在各塔基立塔、场地平整后，
将该剥离的表土回填在复垦和植被恢复的区域。经现场勘测，实际表土剥离面积
与方案相比，减少了 0.03hm2。
   土地整治：方案设计对本工程占用的耕地和其它土地，进行土地整治（2021
年 01 月）并将剥离的表土回覆，经现场勘测，土地整治面积达 1.18hm2，与方案
设计相比，减少了 0.11hm2。
   （3）牵张及跨越场区
   土地整治：方案设计对本工程占用的耕地在架空施工完成后进行土地整治
（2021 年 01 月），经现场勘测，土地整治面积为 0.46hm2，与方案设计相比，
减少了 0.01hm2。
   工程措施实施与方案设计情况对比详见表 3-3。
               表 3-3 水土保持工程措施实施情况一览表
                             方案     实际     增减      实施
    防治分区及措施内容         单位                                实施时间
                             设计     实施     情况      位置
               表土剥离                                全区
                      hm2    1.31   1.20   -0.11        2020.11
     塔基区
               土地整治                                全区
                      hm2    1.29   1.18   -0.11        2021.01
  施工临时道路区      土地整治                                全区
                      hm2    0.90   0.90   -0.10        2021.01
 牵张场及跨越场区      土地整治                                全区
                      hm2    0.47   0.46   -0.01        2021.01
   与水土保持方案设计的水土保持工程措施工程量相比较，本工程实际实施的
工程措施变化分析如下：

   与水土保持方案设计的水土保持工程措施工程量相比较，扬州大唐新能源宝
应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程实际实施的工程措施塔基区表土剥离
面积减少了 0.11hm2，剥离量减少了 0.03 万 m3，土地整治面积减少了 0.11hm2，
减少原因是施工阶段与方案设计相比，角钢塔数量减少 1 基，有 3 基塔立在水塘
之中，未实施表土剥离与土地整治。
3.5.2 植物措施
   （1）塔基区
   方案设计在塔基区土地整治之后，对占用的其他土地采取撒播草籽恢复绿化
（2021 年 01 月），经现场勘测，撒播草籽面积约 0.32hm2。与方案设计相比减
少了 0.13hm2。
   （2）牵张场及跨越场区
   方案设计在牵张场及跨越场区土地整治之后，对占用的其他土地采取撒播草

江苏核众环境监测技术有限公司              16
                      3 水土保持方案实施情况


籽恢复绿化（2021 年 01 月），经现场勘测，撒播草籽面积约 0.24hm2。与方案
设计相比，减少了 0.01hm2。
   （3）施工临时道路区
   方案设计在施工临时道路区土地整治之后，对占用的其他土地采取撒播草籽
恢复绿化（2021 年 01 月），经现场勘测，撒播草籽面积约 0.10hm2。与方案设
计相比，减少了 0.06hm2。
   植物措施实施与方案设计情况对比详见表 3-4。
               表 3-4 水土保持植物措施实施情况一览表
   防治分区及措施        单位 方案设计 实际实施 增减情况  实施位置                      实施时间
  塔基区        撒播草籽                                    占用的其他土地 2021.01
                    hm2   0.45        0.32   -0.13
牵张场及跨越场区 撒播草籽                                        占用的其他土地 2021.01
                    hm2   0.25        0.24   -0.01
施工临时道路区 撒播草籽                                         占用的其他土地 2021.01
                    hm2   0.16        0.10   -0.06
   与水土保持方案设计的水土保持植物措施工程量相比较，本工程实际实施的
植物措施变化分析如下：
   与水土保持方案设计的植物措施工程量相比较，扬州大唐新能源宝应夏集
69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程实际实施的植物措施减少了 0.20hm2，减少的
主要原因是经现场勘测，塔基区以农田为主，复耕面积增加。

3.5.3 临时措施
   （1）塔基区
   泥浆沉淀池：方案设计在塔基的泥浆池外侧设置泥浆沉淀池（2020 年 11 月），
每处铁塔设一座，经现场勘测，实施共设置 44 座，与方案设计相比，减少了 1
座。
   编织袋装土拦挡：方案设计对塔基区部分剥离的表土先装入编织袋以做拦挡，
工程量约为 240m3。经现场勘测及查阅施工资料，该项措施未实施。
   临时彩条布苫盖：方案设计对施工区域临时堆放的土方以及裸露的地表进行
苫盖，苫盖面积约 4800m2。经现场勘测及查阅施工资料，该项措施未实施。

   密目网苫盖：经现场勘测，本工程对塔基施工区域临时堆放的土方以及裸露
的地表进行苫盖（2020 年 11 月），总苫盖面积约 3000m2。
   临时土质排水沟：方案设计在塔基施工区外围及灌注桩基础开挖处到泥浆沉
淀池之间设置临时土质排水沟（2020 年 11 月），经现场勘测，实施开挖临时土
质排水沟，共计 3000m，与方案设计相比，减少了 600m。


江苏核众环境监测技术有限公司                   17
                     3 水土保持方案实施情况

    临时沉沙池：方案设计在每个塔基施工区排水沟末端设置临时沉沙池（2020
 年 11 月）55 座，经现场勘测及查阅施工资料，该项措施未实施。

    （2）牵张场及跨越场区
    铺设钢板：方案设计为减少施工器械对该区土地的占压和扰动，采取铺设钢
 板（2020 年 11 月）的措施，经现场勘测，实际铺设钢板面积约 2000m2，与方案
 设计一致。
    彩条布铺垫：方案设计对牵张场及跨越场区域裸露地表进行彩条布铺垫
 （2020 年 11 月），经现场勘测，实际铺垫面积约 3000m2。与方案设计一致。
    （3）施工临时道路区
    铺设钢板：方案设计对施工临时道路区土地的部分区域采取铺设钢板的措施
 （2020 年 07 月），铺设面积约 3000m2，与方案设计一致。
    措施布设情况详见表 3-5。
                    表3-5 临时措施实施变化情况
   防治分区及措施          单位 方案设计 实际实施 增减情况                 实施位置     实施时间
           彩条布苫盖    m2   4800         0     -4800        /        /
                                                    塔基灌注桩基础施
           泥浆沉淀池    座    45          44      -1              2020.11
                                                       工处
           密目网苫盖                                    堆土及裸露地表
                    m2
  塔基区                     0          3000   +3000              2020.11
          临时土质排水沟                                    基础开挖处
                    m    3600        3000   -600               2020.11
          临时土质沉沙池   座    45           0      -45         /        /
          编织袋装土拦挡   m3   240          0     -240         /        /
           彩条布铺垫                                    占压的裸露地表
                    m2
牵张场及跨越场                  3000        3000     0                2020.11
   区       铺设钢板                                     占压的松软地表处 2020.11
                    m2   2000        2000     0
施工临时道路区    铺设钢板                                     占压松软路面处
                    m2   3000        3000     0                2020.11
    与水土保持方案设计的水土保持临时措施工程量相比较，本工程实际实施的
 临时措施变化分析如下：
    塔基区未实施彩条布苫盖，原因是采用了密目网苫盖；临时土质排水沟长度
 减少了 600m，未设施临时土质沉沙池，将排水沟接至泥浆沉淀池；同时由于堆
 土苫盖妥当，防护效果良好，未实施编织袋装土拦挡。

 3.6 水土保持投资完成情况
 3.6.1 水土保持投资落实情况
    根据批复的水土保持方案，工程水土保持总投资为 125.12 万元，其中工程
 措施投资为 13.63 万元，植物措施投资为 3.85 万元，临时措施 89.23 万元，独立
 江苏核众环境监测技术有限公司                 18
                   3 水土保持方案实施情况


费用 8.80 万元，基本预备费 6.93 万元，水土保持补偿费 2.683 万元。
  根据统计，本工程实际完成水土保持总投资为 87.912 万元，其中工程措施
投资为 12.97 万元，植物措施投资为 2.96 万元，临时措施 56.02 万元，独立费用
13.46 万元，水土保持补偿费 2.683 万元。
3.6.2 水土保持投资变化情况
  与方案设计相比，本工程实际水土保持总投资减少了 72.82 万元，其中工程
措施减少了 0.84 万元，植物措施减少了 0.89 万元，临时措施减少了 33.21 万元。
详细投资变化情况见表 3-6。
           表 3-6 水土保持投资变化情况表              单位：万元
                                                     变化情况
    防治分区、措施类型及措施内容              方案设计①      实际完成②
                                                     （②-①）
       第一部分 工程措施                 13.63      12.79     -0.84
  施工临时道路区          土地整治          1.45        1.44     -0.01
                   表土剥离          5.41        4.96     -0.45
     塔基区
                   土地整治          3.99        3.67     -0.32
  牵张场及跨越场区         土地整治          2.78        2.72     -0.06
       第二部分 植物措施                 3.85        2.96     -0.89
     塔基区           撒播草籽          2.01        1.43     -0.58
  施工临时道路区          撒播草籽          0.72        0.45     -0.27
  牵张场及跨越场区         撒播草籽          1.12        1.08     -0.04
       第三部分 临时措施                 89.23      56.02     -33.21
                   泥浆沉淀池         12.44      12.16     -0.28
                 编织袋装土拦挡         22.08        0       -22.08
                   彩条布苫盖         2.71         0       -2.71
     塔基区
                   密目网苫盖          0          1.71     1.71
                 临时土质排水沟         0.55        0.46     -0.09
                   临时沉沙池         9.76         0       -9.76
                   铺设钢板           16         16         0
  牵张场及跨越场区
                   彩条布铺垫         1.69        1.69       0
  施工临时道路区          铺设钢板           24         24         0
       第四部分 独立费用                  8.8       13.46     4.66
        建设单位管理费                  1.87        1.46     -0.41
        水土保持监理费                  2.33         0       -2.33
           设计费                    4           4         0
        水土保持监测费                   0           4         4
       水保设施竣工验收费                  0           4         4
       第五部分 其他费用                 9.613      2.683     -6.93
           基本预备费                 6.93         0       -6.93
        水土保持补偿费                  2.683      2.683       0
            合计                  125.123     87.913    -72.82

江苏核众环境监测技术有限公司             19
                 3 水土保持方案实施情况


  投资发生变化的主要原因如下：
  （1）工程措施
  工程措施费减少了 0.84 万元，发生变化的主要原因是塔基区表土剥离及土
地整治面积减少，表土剥离费用减少 0.45 万元，土地整治费用减少 0.32 万元；
牵张场及跨越场区土地整治面积减少，费用减少 0.06 万元；施工临时道路区土
地整治面积减少，费用减少 0.01 万元。
  （2）植物措施
  植物措施费用减少了 0.89 万元，发生变化的主要原因是塔基区撒播草籽面
积减少，费用减少 0.58 万元；施工临时道路区撒播草籽面积减少，费用减少 0.27
万元，牵张场及跨越场区撒播草籽面积减少，费用减少 0.04 万元。
  （3）临时措施
  临时措施费用减少了 33.21 万元，发生变化的主要原因是塔基区泥浆沉淀池
数量减少，费用减少 0.28 万元；未实施编织袋装土拦挡，费用减少 22.08 万元，
临时排水沟长度减少，费用减少 0.09 万元，彩条布苫盖改为密目网苫盖，费用减
少 1 万元，未设施临时沉沙池，费用减少 9.76 万元。
  （4）独立费用
  独立费用增加了 4.66 万元，其中管理费减少了 0.41 万元，无水土保持监理
费，减少了 2.33 万元，增加水土保持监测费 4 万元，水保设施竣工验收费 4 万
元；因项目水土保持投资总体充足，未启用预备费。




江苏核众环境监测技术有限公司        20
                 4 水土保持工程质量


4 水土保持工程质量

4.1 质量管理体系
  国网江苏省电力有限公司将水土保持工作当做贯彻落实国家生态绿色工程
建设的重要举措，水土保持工作与工程主体工作同等重要。在工程建设过程中，
水土保持工作与主体工程贯彻“同时设计、同时施工、同时投产”的“三同时”要求。
在施工过程中保护生态环境，减少水土流失。
  （1）建设单位
  本项目建设单位为国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司，建设单位在建
设过程中：
  ①建立健全工程水保工作管理体系，配备水保管理专职人员，负责本单位及
受委托工程建设项目的水保管理工作。
  ②组织招投标工作，与各相关方签订合同。
  ③制订工程水土保持管理文件，并组织实施；审批业主项目部报审的水保管
理策划文件；组织水土保持设计审查和交底工作；结合本单位安全质量培训，同
步组织水保知识培训。
  ④依据批复的水保方案报告以及水保方案变更管理办法要求，组织梳理和收
集工程重大水保变更情况（若有），及时上报重大设计变更情况和变更依据。
  ⑤组织或委托业主项目部开展工程水保中间验收，配合水保专项验收。
  ⑥对于工程各级水保行政主管部门开展的检查，统一组织迎检，对提出的问
题，组织限期整改并将整改情况书面报送主管部门。
  ⑦督促业主项目部落实工程项目的水保管理工作，组织或委托业主项目部开
展工程项目水保管理评价考核工作。
  ⑧负责工程项目档案管理的日常检查、指导，组织工程项目档案的移交工作。
  （2）设计单位
  本项目设计单位为江苏中孚电力工程设计有限公司，设计单位在主体工程和
水土保持设计过程中：
  ①建立健全水保设计质量管理体系，执行水保设计文件的校审和会签制度，
确保水保设计质量。
  ②依据批复的工程水保方案，与主体设计同时开展水保设计工作，设计深度

江苏核众环境监测技术有限公司       21
                 4 水土保持工程质量


满足水保工程建设要求。
  ③接受项目设计监理的管理，按照设计监理要求开展水保设计工作。
  ④按照批复的水保方案和重大水土保持变更管理办法要求，核实主体设计施
工图的差异，并对差异进行详细说明，并及时向相关建设管理单位和前期水保方
案编制单位反馈信息。
  ⑤按规定派驻工地代表，提供现场设计服务，及时解决与水保相关的设计问
题。
  ⑥在现场开展水保竣工自验收时，结合水保实施情况，提出水保目标实现和
工程水保符合性说明文件，确保工程水保设施符合设计要求。
  ⑦配合或参与现场工程水保检查、水保监督检查、各阶段各级水保验收工作、
水保事件调查和处理等工作。
  （3）监理单位
  本项目水土保持监理由主体工程监理单位扬州浩辰电力设计有限公司代为
进行，监理单位在建设过程中，严格履行以下职责和制度：
  ①技术文件审核、审批制度。监理机构应依据合同约定对施工图纸和施工单
位提供的施工组织设计、开工申请报告等文件进行审核或审批。
  ②材料、构配件和工程设备检验制度。监理机构应对进场的材料、苗木、籽
种、构配件及工程设备出厂合格证明、质量检测报告进行核查．并责令施工或采
购单位负责将不合格的材料、构配件和工程设备在规定时限内运离工地或进行相
应处理。
  ③工程质量检验制度。施工单位每完成一道工序或一个单元、分部工程都应
进行自检，合格后方可报监理机构进行复核检验。上一单元、分部工程未经复核
检验或复核检验不合格，不应进行下一单元、分部工程施工。
  ④工程计量与付款签证制度。按合同约定，所有申请付款的工程量均应进行
计量并经监理机构确认。未经监理机构签证的工程付款申请，建设单位不应支付。
  ⑤工地会议制度。工地会议由总监理工程师或总监理工程师代表主持，相关
各方参加并签到，形成会议纪要需分发与会各方。工地例会每月定期召开一次，
水土保持工程参建各方负责人参加，由总监理工程师或总监理工程师代表主持，
并形成会议纪要。会议应通报工程进展情况，检查上一次工地例会中有关决定的


江苏核众环境监测技术有限公司       22
                 4 水土保持工程质量


执行情况，分析当前存在的问题，提出解决方案或建议，明确会后应完成的任务。
监理机构应根据需要，主持召开工地专题会议，研究解决施工中出现的涉及工程
质量、二程进度、工程变更、索赔、安全、争议等方面的专门问题。
  ⑥工作报告制度。监理机构应按双方约定的时间和渠道向建设单位提交项目
监理月报（或季报、年度报告）；在单位工程或单项工程验收时提交监理工作报
告．在合同项目验收时提交监理工作总结报告。
  ⑦工程验收制度。在施工单位提交验收申请后，监理机构应对其是否具备验
收条件进行审核，并根据有关规定或合同约定．参与、协助建设单位组织工程验
收。
  （4）施工单位
  本项目主体工程以及水土保持设施施工单位均为徐州送变电有限公司。施工
单位有完整的、运转正常的质量保证体系，各项管理制度完整，质检部门的人员
配备能满足工程现场质量管理工作的需要；认真执行国家和行业的有关工程质量
的监督、检查、验收、评定方面的方针、政策、条例、法规、规程、规范、标准
和设计单位提供的施工图纸、技术要求、技术标准、技术文件等；遵守业主发布
的各项管理制度，接受业主、施工监理部的质量监督和检查；做好监检中的配合
工作和监检后整改工作；工程开工前有针对性的制定工程的实施方案及实施纲要、
施工组织设计（包括总设计、专业设计） 质量验评范围划分表、
                  、          图纸会审纪要、
技术交底记录、质量通病的预防计划（质量工作计划）、重点项目、关键工序的
质量保证措施施工方案，上述各项需在开工前提交给施工监理部审核，监理部在
开工前送业主审批，以取得业主的认可，经监理部、业主认可方可进行正式施工；
在进场后施工前向施工监理部报送质保体系和质检人员的名单和简历、特种作业
和试验人员的名单及持证证号，以备案与复查:按规定做好施工质量的分级检验
工作，不同级别不合并检验，不越级检验，不随意变更检验标准与检验方法；按
规定做好计量器具的验定工作，保证计量器具在验定周期内，并努力做到施工计
量器具与检验计量器具分开；对业主和施工监理部发出的《工程质量问题通知单》、
《不符合项通知单》等整改性文件认真及时处理，并按规定的程序，及时反馈；
按规定做好质量记录事故的登录、一般质量事故的调查、分析、处理和重大质量
事故的上报工作；及时做好各项工程施工质量的统计工作，并在规定时间内送往


江苏核众环境监测技术有限公司       23
                             4 水土保持工程质量


施工监理部审阅，施工监理部汇总后报送业主，其内容包括质量验评、技术检验
和试验、施工质量问题、设备与原材料质量问题以及次月质量工作计划。
  （5）监测单位
  本项目水土保持监测单位为江苏辐环环境科技有限公司。水土保持监测单位
应当按照水土保持有关技术标准和水土保持方案的要求，根据不同生产建设项目
的特点，明确监测内容、方法和频次，调查获取项目区水土流失背景值，定量分
析评价自项目动土至投产使用过程中的水土流失状况和防治效果，及时向生产建
设单位提出控制施工过程中水土流失的意见建议。

4.2 各防治分区水土保持工程质量评定
4.2.1 项目划分及结果
  本项目质量评估的主要依据为施工过程材料、分部工程竣工资料等。水土保
持措施的质量评定采用现场检查，查阅自检成果及交工验收报告数据等。
  主要检查了本项目各阶段水土保持措施的执行情况，查看了施工原始记录，
工程管理文件，分别检查了项目区排水沟、土地整治等分项单元工程中间交验证
书，原材料试验报告，单位分部工程质量检验评定表；混凝土、沙浆配合比试验
报告；原材料、外购成品、半成品抽检、试验资料；冲击实试验报告；水土保持
工程措施、植物措施的设计、设置及材料规格、质量、开工报告等。检查了各阶
段的施工总结报告、竣工验收资料等资料，并对现场情况进行了核查。
  本工程水土保持工程划分为 2 个单位工程、2 个分部工程和 177 个单元工
程，详见表 4-1。
                      表 4-1 水土保持措施项目划分表

   单位工程             分部工程                      单元工程
  名称   编号      名称     编号                名称              编号            数量
                                                  JSSBD001FB01001~
                                 施工临时道路区土地整治工程                        40
                                                  JSSBD001FB010015
                                                 JSSBD001FB010016~
                                   塔基区土地整治工程                          44
 土地整           场地整 JSSBD001F
       JSSBD                                      JSSBD001FB010030
 治工程            治
        001            B01                       JSSBD001FB010031~
                                   塔基区表土剥离工程                          44
                                                  JSSBD001FB010046
                                                 JSSBD001FB01047~
                                 牵张及跨越场区土地整治工程                        15
                                                  JSSBD001FB01052
 植被建   JSSBD 点 片 状 JSSBD002F                     JSSBD002FB0100053~
                                    塔基区植被绿化                           12
 设工程      002 植被           B01                   JSSBD002FB0100057




江苏核众环境监测技术有限公司                     24
                    4 水土保持工程质量

                                     JSSBD002FB010058~
                      牵张场及跨越场区植被绿化                       10
                                     JSSBD002FB010071
                                     JSSBD002FB010072~
                      施工临时道路区植被绿化                        12
                                     JSSBD002FB010080
                      合计                                 177

4.2.2 各防治分区工程质量评定
  扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程水土保持设施
质量评定工作由国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司统一组织，水土保持设
施验收技术服务单位提供技术支持，单元工程质量由各标段施工单位质检部门组
织评定，监理单位复核。监理单位提供单元工程抽检验收资料及与之相关的其他
过程资料，各设计单位、施工单位配合开展工作。主体监理单位、设计单位、施
工单位、建设单位及各业主项目部，共同研究确定水土保持工程质量评定等级。
  （1）水土保持监理质量评定情况
  根据监理单位提供的监理资料，该项目水土保持工程质量评定如下：
  本项目已完工水土保持工程全部达到“合格”标准。经统计，共完成 177 个单
元工程的评定，全部合格。水土保持工程总体评定为合格。
  （2）现场查勘外观质量评定情况
  根据工程建设特点，按照《水土保持工程质量评定规程》（SL336-2006）和
《生产建设项目水土保持设施验收技术规程》（GB/T22490-2016）要求，验收小
组对调查对象进行项目划分，并明确抽查比例后，重点检查以下内容：
  ①核查已实施的水土保持设施规格尺寸和分部工程施工用料；
  ②现场核查水土保持措施是否存在缺陷，是否存在因施工不规范、人为破坏
等因素造成破损、变形、裂缝、滑塌等现象，并进一步确定采取的补救措施。
  ③现场检查水土保持设施是否达到设计要求，确定施工技术要点的落实和建
设单位的管护情况。
  ④重点抽查塔基区水土保持设施建设情况、运行情况及水土流失防治效果，
是否存在明显的水土流失现象。
  ⑤结合监理工程质量评定和现场核查情况，综合评估水土保持设施是否达到
设计要求，是否达到水土保持设施设计的防治效果，并对工程质量等级进行评定。
  本次评估主要查阅了排水、土地整治、植被建设等水土保持工程设施的主材
料及中间产品的试验报告资料，分部工程、单位工程、分项工程等质量检验评定


江苏核众环境监测技术有限公司          25
                      4 水土保持工程质量


 表及隐蔽工程检查记录等资料，以及施工管理制度、招投标文件、工程初步设计
 报告、施工图设计、施工总结、监理工作报告、监测报告等项目竣工文件。
      在各参建单位的努力下，分部工程和单位工程的自查初验工作已完成，分部
 工程、单位工程质量评定结果详见表 4-2。
                表 4-2 水土保持设施的质量评定结果表

                                    单元工程
防治分区    单位工程   分部工程
                      措施名称     数量   合格数   合格率    优良数   优良率
施工临时道   土地整治
               场地整治   土地整治工程   40    40   100%    12    30%
 路区      工程
                      土地整治工程
        土地整治                   44    44   100%    10   22.73%
               场地整治
塔基区
         工程            表土剥离    44    44   100%    10   22.73%
牵张及跨越   土地整治
               场地整治   土地整治工程   15   15    100%    0     0%
 场区      工程
牵张及跨越   植被建设   点片状植
                       植被绿化    12    12   100%    0     0%
 场区      工程     被
        植被建设   点片状植
                       植被绿化
塔基区                            10    10   100%    2     20%
         工程     被
施工临时道   植被建设   线网状植
                       植被绿化    12    12   100%    0     0%
 路区      工程     被

 4.3 弃渣场稳定性评估
      本项目实际建设过程中无弃土弃渣现象。

 4.4 总体质量评价
      经建设单位组织相关单位开展自查初验，本项目水土保持工程质量评定结果
 如下：
      （1）单元工程
      通过对工程现场实际量测检验、查看检测检验资料，工程资料齐全，检查项
 目符合质量标准；检测项目的合格率 100%。
      （2）分部工程
      通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。单元工程
 全部合格，保证资料完善齐备，原材料及中间产品质量合格，分部工程质量全部
 合格，合格率 100%。
      （3）单位工程

      通过对工程外观质量实际量测检验、查看单元工程检测检验资料。分部工程


 江苏核众环境监测技术有限公司           26
                 4 水土保持工程质量


质量全部合格；中间产品质量及原材料质量全部合格；大中型工程外观质量得分
率达到 80%以上；施工质量检验资料基本齐全。单位工程全部合格，合格率 100%。
  经过建设单位自查初验，验收单位资料检查和现场抽查，认为本项目已完成
的各项水土保持设施质量合格。满足水土保持方案报告及规范规程对水土保持设
施质量的要求。




江苏核众环境监测技术有限公司       27
                 5 项目初期运行及水土保持效果


5 项目初期运行及水土保持效果

5.1 初期运行情况
  该项目水土保持措施已全部完工，经过一段时间试运行，证明水土保持措施
质量很好，运行正常，未出现安全稳定问题，工程维护及时到位，效果显著。水
土保持措施由于将价款支付与竣工验收结合起来，调动了施工单位的积极性，比
如植物措施从苗木采购、选苗、栽种到管护的每个环节都十分细致，收到了良好
的效果，从分部工程来看，成活率高，保存率高，补植情况好，满足有关技术规
范的要求。
  在工程的运行过程中，建设单位建立了一系列的规章制度和管护措施，实行
水土保持工程管理、维修、养护目标责任制，各部门各司其职，分工明确，各区
域的管护落实到人，奖罚分明，从而为水土保持措施早日发挥其功能奠定了基础。
  从本月的运行情况来看，工程措施运行正常，林草长势较好，项目周围的环
境有所改善，初显防护效果。运行期的管理维护责任落实，可以保证水土保持设
施的正常运行，并发挥作用。

5.2 水土保持效果
5.2.1 批复的防治目标值
  本工程建设地点位于江苏省扬州市宝应县夏集镇及高邮市临泽镇，属于南方
红壤区——江淮丘陵及下游平原区——江淮下游平原农田防护水质维护区——
盐淮扬平原农田防护水质维护区，项目所在区域属于江苏省省级水土流失重点预
防区。水土流失防治标准执行南方红壤区一级标准。

  方案批复目标值为：水土流失治理度应达 98%，土壤流失控制比应达 1.0，
渣土防护率应达 97%，表土保护率应达 92%，林草植被恢复率应达 98%，林草
覆盖率应为 27%。
5.2.2 完成的防治目标值
  根据水土保持监测报告，完成的防治目标值为：①水土流失治理度 98.86%；
②土壤流失控制比 2.08；③渣土防护率 98.55%；④表土保护率 97.22%；⑤林草
植被恢复率 98.51%；⑥林草覆盖率 89.19%。
  （1）水土流失治理度
  本项目扰动土地面积 2.64hm2，水土流失面积 2.64hm2，实际完成水土流失
江苏核众环境监测技术有限公司         28
                     5 项目初期运行及水土保持效果


治理面积 2.61hm2。经计算，水土流失治理度为 98.86%，达到方案要求的 98%的
目标值。各防治分区情况详见表 5-1。
               表 5-1 各防治分区水土流失治理情况表
                                水土保持防治措施达标面积（hm2）      水土流
            扰动土地       水土流失
                                                       失治理
                                建筑物及
   防治分区      面积         面积            工程   植物
                                                        度
                                场地道路            小计
            （hm2）      （hm2）          措施   措施
                                                       （％）
                                硬化面积
   塔基区        1.28      1.28     0.02 0.93 0.32 1.27   99.22
 施工临时道路区      0.46      0.46       /  0.35 0.10 0.45   97.83
牵张场及跨越场区      0.90      0.90       /  0.65 0.24 0.89   98.89
   合计         2.64      2.64     0.02 1.93 0.66 2.61   98.86
                        防治标准                            98
                        是否达标                            达标
   （2）土壤流失控制比
   工程区域容许土壤流失量为 500t/(km2·a) 。根据水土保持监测结果显示，在施工过
程中基础施工阶段土壤侵蚀量比较大。但由于工程各个区域在整个工程施工完毕后被建
筑物覆盖或者植被覆盖，工程结束后，水土流失量逐渐变小，场地硬化工程、绿化工程
等各项水保措施水土保持效益日趋显著。工程完工后，整个项目区平均土壤侵蚀强度达
到 240t/(km2·a)，各项水土保持措施较好地发挥了防治作用。土壤流失控制比约为 2.08，
达到方案设计 1.0 的防治目标。
   （3）渣土防护率

   通过调查分析，本工程临时堆放时布设了拦挡、苫盖等临时措施，不设弃渣场。本

工程建设总开挖土方 0.69 万 m3，拦挡土方量 0.68 万 m3，拦渣率为 98.55%。
   （4）表土保护率
   根据查阅施工组织设计资料及施工单位相关现场资料分析，通过调查分析，
本工程对剥离的表土进行了苫盖等临时措施。项目区实际可剥离表土量 0.36 万
m3，实际保护的表土量约 0.35 万 m3，表土保护率 97.22%。
   （5）林草植被恢复率
   本工程项目建设区内可恢复林草植被面积 0.67hm2，有效林草植被面积 0.66hm2。经
计算，林草植被恢复率为 98.51%，达到方案要求的 98%的目标值。各分区情况详见表
5-2。




江苏核众环境监测技术有限公司                 29
                   5 项目初期运行及水土保持效果

                   表 5-2 林草植被恢复率统计表

             可恢复植被面积     有效林草植被    林草植被恢复率     防治标准
   防治分区                                                是否达标
              （hm2）      面积（hm2）     （％）       （％）
   塔基区         0.32        0.32        100
牵张场及跨越场区       0.25        0.24        96
                                                        达标
                                                98
 施工临时道路区       0.10        0.10        100
    合计         0.67        0.66      98.51

   （6）林草覆盖率
  本工程项目建设区总面积为 2.64hm2，扣除耕地面积 1.92hm2 为 1.24hm2，有效林草
植被面积 0.66hm2，经计算，林草覆盖率为 89.19%，达标。各分区情况详见表 5-3。
                      表 5-3 林草覆盖率统计表

             建设区面积      有效林草植被面    林草覆盖率       防治标
   防治分区                                             是否达标
              （m2）       积（m2）      （％）        准（％）
    塔基区        0.34        0.32        94.11
牵张场及跨越场区       0.54        0.24        44.44
                                                        达标
                                                27
 施工临时道路区       0.36        0.10        27.77
      合计       0.74        0.66        89.19
5.2.3 总体评价
   根据江苏省水利厅发布的《江苏省水土保持规划 2015-2030 年》，项目区属
于划分的省级水土流失重点预防区，依据《建设项目水土流失防治标准（GB
/T50434-2008）》的规定，本项目防治标准应执行南方红壤区一级标准。
   根据现场调查，并结合监测数据统计分析，该项目水土流失治理度、土壤流
失控制比渣土防护率、表土保护率、林草植被恢复率及林草覆盖率六项指标全部
达标。
              表 5-4 水土流失防治目标达标情况一览表

 序号       六项指标         方案目标值       实际达到值             是否达标
         水土流失治理度                                      达标
                                    98.86%
  1                      98%
         土壤流失控制比                                      达标
                                     2.08
  2                       1.0
          渣土防护率                                       达标
                                    98.55%
  3                      97%
          表土保护率                                       达标
                                    97.22%
  4                      92%
         林草植被恢复率                                      达标
                                    98.51%
  5                      98%
          林草覆盖率                                       达标
                                    89.19%
  6                      27%
   项目区水土保持措施发挥了应有作用，建设中产生的水土流失得到有效治理，
未对周边产生不利影响。




江苏核众环境监测技术有限公司              30
                 6 水土保持管理


6 水土保持管理

6.1 组织领导
  （1）建立了健全的水土保持组织领导体系
  建设单位根据实施方案，设立了专人负责本水土保持方案的组织、管理及实
施工作，及时掌握工程水土保持工程实施情况。在施工期间配合监测单位和地方
水行政主管部门对本建设项目水土保持措施实施情况进行监督和管理，做好本工
程的水土保持工作。
  （2）组织水土保持法律、法规的学习、宣传工作，提高各级技术人员水土
保持意识
  建设单位定期开展了《中华人民共和国水土保持法》、《江苏省水土保持条
例》等法律、法规的学习，并对施工单位进行水土保持的宣传活动和相关知识的
普及。使得在项目建设过程中，施工人员能按照水土保持实施方案中要求施工，
并有意识的防止水土流失。
  （3）明确职责、做好本水土保持方案的实施监督工作
  建设管理单位定期将水土保持工作的进度情况向建设单位汇报，建设单位也
主动接受地方水行政主管部门的监督检查，并根据意见及时进行调整。

6.2 规章制度
  水土保持方案实施过程中应采取“三制”质量保证措施，即实行项目管理制、
工程招投标制和工程监理制。认真贯彻“三同时”制度，以保证水保方案的顺利实
施，并达到预期目的。
  ①加强对施工单位领导的管理，严格控制施工作业范围红线，制定相应的处
罚制度，落实水土保持责任。
  ②加强对施工技术人员水土保持法律、法规的宣传工作，提高水土保持法律
意识，形成全社会支持水土保持生态环境建设的局面。
  ③工程措施施工时，对施工质量进行检查，对不符合设计要求和质量要求的
工程验收的水土保持工程进行检查观测。
  ④植物措施施工时，加强植物措施的后期抚育工作，抓好植物的抚育和管护，
清除杂草，确保各种植物的成活率，发挥植物措施的水土保持效益。



江苏核众环境监测技术有限公司      31
                 6 水土保持管理


6.3 建设管理
  项目建设过程中，就严格执行了项目法人制，招标投标制，建设监理制和合
同管理制，依据《建设项目质量管理办法》的规定，细化和强化质量意识、建立
健全了《质量保证体系》、《工程质量责任体系》、《信息指令执行反馈体系》、
《质量检查考核体系》、《工程质量动态报告体系》等，将水土保持工程的建设
和管理纳入高标准、规范化管理模式和程序中，开展项目水土保持监理、监测和
自验工作；同时，业主单位在工程建设过程中指派专人负责，项目法人、设计单
位、施工单位、监理单位相互协调，强化了对水土保持工程的管理，实行了“项
目法人对国家负责，监理单位控制，承包商保证，政府监督”的质量管理体系，
以确保水土保持方案的顺利实施。对水土流失防治责任区内的水土流失进行着全
面、系统的整治，完成了水土保持方案确定的防治任务，使施工过程中的水土流
失得到有效控制。已完成的各项措施运行正常，对防治人为水土流失起到了较好
的作用。

6.4 水土保持监测
  2020 年 09 月，建设单位委托江苏辐环环境科技有限公司开展水土保持监测
工作，接受委托后监测单位成立了监测小组，根据批复的水土保持方案报告确定
了水土流失及其防治效果的监测内容，包括扰动地表监测、水土流失动态监测、
水土流失防治效果监测，按照监测工作开展需要并结合主体工程施工进度安排制
定了切实可行的监测实施方案，确定监测后由一名负责人，两名监测技术人员组
成，做好了外业监测和内业整理的详细分工。
  在本项目的建设过程中，水土保持监测单位已按照规程规范要求，编写了监
测实施方案。接受委托后，监测人员共进场二次，进行现场测量、记录，重点监
测水土保持措施运行和植被恢复情况。监测工作在 2020 年 1 月底结束，监测单
位在现场监测结束后对现场监测数据、影像资料等进行了分析和整理，于 2021
年 2 月编制完成了《扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工
程水土保持监测总结报告》。水土保持三色评价结论为绿色，得分为 94 分。
  综上，本工程监测点位布设合理，监测频次满足要求，监测资料完善，监测
成果可信，水土保持监测工作组在工程建设中发挥了较好的监督促进作用，本项
目水土保持监测工作整体满足监测技术规程及其他技术文件要求。

江苏核众环境监测技术有限公司      32
                 6 水土保持管理


6.5 水土保持监理
  建设单位委托扬州浩辰电力设计有限公司负责本项目监理工作，同时承担扬
州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程水土保持监理工作，
并配合监测单位督促和检查水土保持工作的开展。

  水土保持监理的工作内容为:协助项目法人编写开工报告;审查承包商选择的
分包单位;组织设计交底和图纸会审;审查承包商提出的施工技术措施、施工进度
计划和资金、物资、设备计划等;督促承包商执行工程承包合同，按照国家行业技
术标准和批准的设计文件施工;监督工程进度和质量,检查安全防护措施;核实完
成的工程量，对水土保持工程质量做出综合评价，配合建设单位最终确认完成分
部工程、单位工程的自查初验工作;签发工程付款凭证，整理合同文件和技术档
案资料;处理违约事件;协助项目法人进行工程各阶段验收，水土保持设施竣工验
收时，提交水土保持监理总结报告，临时措施的影像资料和质量评定的原始资料。
  监理单位在进入现场前编写了水土保持监理实施规划。
  工程建设过程中，实行监理制度，形成以项目法人、承包商、监理工程师三
方面相互制约，以监理工程师为核心的合同管理模式，对水土保持工程的质量、
进度及投资等进行控制，对水土保持工程实行信息管理和合同管理，确保工程如
期完成。
  监理单位派出具有水土保持工程监理资格证书和上岗证书的水保监理人员，
采取跟踪、旁站等监理方法,每季度对工程现场水土保持工程实施情况巡查一次，
巡查结束后编报水土保持监理工作季报，年终编报年报，作为水土保持设施验收
的基础和水土保持设施验收报告必备的成果资料。可见，监理单位在水土保持投
资控制上工作到位，有力保证了水土保持投资专款专用，资金投入有效合理。
  综上所述,扬州浩辰电力设计有限公司监理内容全面,监理职责明确;监理过
程中对该项目水土保持措施监理的进度、质量和投资控制方法正确，采取的措施
有效，较好的完成了该项目水土保持工程的进度、投资和质量控制;监理过程资
料详实，监理总结报告编制满足相关技术规程和规范。

6.6 水土保持补偿费缴纳情况
  根据《关于扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程水
土保持方案的行政许可决定》（扬水许可〔2020〕76 号）文件，本工程应缴纳水

江苏核众环境监测技术有限公司      33
                 6 水土保持管理

土保持设施补偿费 2.683 万元，建设单位国网江苏省电力有限公司扬州供电分公
司已按照要求向水行政主管部门足额缴纳水土保持补偿费 2.683 万元。

6.7 水行政部门监督检查意见落实情况
  本工程建设过程未收到水行政部门监督检查意见。

6.8 水土保持设施管理维护
  项目运营期，由国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司运行检修部承担水
土保持设施管理和维护，配备专门人员，加强恢复期抚育管理。公司定期检查水
土保持设施，发现问题及时维护；对植物措施及时进行补植补种和灌溉施肥，保
证林草措施正常生长，长期有效地发挥水土保持设施的蓄水保土效果。国网江苏
省电力有限公司从运行管理费中给绿化服务队划拨专项经费作为水土保持设施
运营和管护费，从目前工程运行情况看，水土保持设施管理维护责任落实，资金
保障，可以保证水土保持设施的正常运行。
  综合考虑职责、制度、人员、资金等方面，我单位认为水土保持设施运行管
护到位。




江苏核众环境监测技术有限公司      34
                 7 结论与下阶段工作安排


7 结论与下阶段工作安排

7.1 结论
  通过对组织对本项目实施全面的水土保持设施调查，我单位针对本项目水土
保持设施建设情况，主要形成以下结论：
    建设单位十分重视工程建设中的水土保持工作，按照有关水土保持法律、
  1）
法规的规定，编报了水土保持方案报告表，并上报水行政主管部门审查、批复。
各项手续齐全。
    本工程水土保持工作制度完善，档案资料保存完整，水土保持工程设计、
  2）
施工、监理、财务支出、水土保持监测报告等资料齐全。
  3）各项水土保持设施按批准的水土保持方案及其设计文件建成，符合主体
工程和水土保持的要求，达到了批准的水土保持方案和批复文件的要求，水土流
失防治效果达到了《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）等相
关技术标准的要求，水土保持设施运行正常。
    水土保持设施建设质量合格，工程措施结构稳定、排列整齐、外型美观；
  4）
植物绿化生长良好，林草覆盖率达到了较高的水平；工程评定资料齐全，完成情
况良好。水土保持工程措施和植物措施合格率均达到 100%，本项目水土保持设
施质量评定为合格。
  5）本项目水土保持措施落实情况良好，水土保持防治效果明显，工程水土
流失防治责任范围内的水土流失得到了较为有效的治理。
  6）水土保持投资使用符合审批要求，管理制度健全。
  7）水土保持设施的后续管理、维护措施已经落实，具备正常运行条件，且
能持续、安全、有效运转，符合交付使用要求。
  综上所述，本工程水土保持设施建设符合国家水土保持法律法规及技术规范
的有关规定和要求，水土保持工程总体工程质量合格，达到了水土保持方案及批
复的要求，水土保持设施自验结论为合格，具备水土保持验收条件。

7.2 遗留问题安排
  本工程无遗留问题。

7.3 下阶段工作安排
  1）加强水土保持设施管理维护工作，加强植被措施的抚育、管护和补植，

江苏核众环境监测技术有限公司        35
                 7 结论与下阶段工作安排

建议塔基施工区在雨季应补充实施植物措施。
  2）对本项目水土保持工作开展情况过程进行分析总结，进一步促进后续项
目水土保持工作的科学化管理。




江苏核众环境监测技术有限公司        36
附


件
附

件

1



水

土

保

持

验

收

委

托

书
附

件

2



水

土

保

持

大

事

记
 扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程

              水土保持设施验收大事记

 （1）2020 年 10 月，完成《扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风

电项目 110 千伏送出工程水土保持方案报告表》。

 （2）2020 年 11 月 4 日，扬州市水利局以《关于扬州深能扬州江

都风力发电有限公司深能扬州小纪镇 45 兆瓦风电场项目 110 千伏送

出工程水土保持方案的行政许可决定》（扬水许可〔2020〕76 号）文

件，对本项目水土保持方案做了批复。

  （3）2020 年 11 月 14 日塔基基础工程开始动工；

  （4）2020 年 12 月 14 日进入立塔阶段；

  （5）2020 年 12 月 20 日线路开始架线；

  （6）2020 年 12 月 27 日工程完工；

  （7）2021 年 01 月初，进入植被恢复阶段。

  （8）2021 年 01 月底，项目水土保持验收阶段开始。
附
件
3


核
准
批
复
附
件
4

初
设
批
复
附
件
6
分
部
工
程
验
收
签
证
、
单
位
验
收
鉴
定
书
编号：JSSBD001




              生产建设项目水土保持设施



          单位工程验收鉴定书


生产建设项目名称：扬州大唐新能源宝应夏集69 兆瓦风电项目110

              千伏送出工程



单位工程名称：土地整治工程



所含分部工程：场地整治




                 2020 年 12 月
   前言
  根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设项
目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）
等相关水土保持工程建设法律法规，2020 年 12 月，国网江苏省电力有限公司扬
州供电分公司组织，在江苏省扬州市对扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项
目 110 千伏送出工程水土保持单位工程进行了自查初验。参加还有施工单位徐州
送变电有限公司、监理单位扬州浩辰电力设计有限公司等。验收组成员通过查看
工程现场、查阅施工文字资料、影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持
监测单位的情况汇报后，进行了讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写
签发了《单位工程验收鉴定书》。

   一、工程概况
  （一）工程位置（部位）及任务
  1、工程位置
  扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程位于扬州市宝
应县夏集镇及高邮市临泽镇。
  2、建设任务
  新建单回线路 0.9km，双回线路 10.65km。新建塔基 44 基，均采用灌注桩基
础，其中直线塔 24 基，转角塔 17 基，终端塔 3 基。
  （二）工程建设主要内容
  单位工程名称：土地整治工程。
  主要内容：场地整治。
  （三）工程建设有关单位
  建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司
  设计单位：江苏中孚电力工程设计有限公司
  施工单位：徐州送变电有限公司
  监理单位：扬州浩辰电力设计有限公司


  （四）工程建设过程
  1、工期
  （1）塔基区
  表土剥离：开完工日期 2020 年 11 月。
  土地整治：开完工日期 2020 年 01 月。
  （2）牵张场及跨越场区
  土地整治：开完工日期 2021 年 01 月。
  （3）施工临时道路区
  土地整治：开完工日期 2021 年 01 月。
  2、实际完成工程量
  表土剥离：本工程实际表土剥离面积为 1.20hm2，剥离量 0.36 万 m3；较方
案设计面积减少了 0.11hm2。
  土地整治：本工程实际土地整治面积为 2.54hm2，较方案减少了 0.22hm2。
  3、工程建设中采用的主要措施及其效果、经验
  工程在建设过程中各项目部认真贯彻落实公司部署，根据工程水保方案及批
复文件要求，从设计、施工、监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行
了水保教育培训，编制了安全文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理
规划、监理实施细则，在保证工程质量的同时，落实各项水保措施。该工程在水
保管理、落实水土保持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：
  （1）水保工作制度完善、管理体系健全；
  （2）高度重视，组织成立水土保持专项管理小组；
  （3）水土保持措施落实效果较好；
  （4）现场管理严，控制了施工过程水土流失；
  （5）强化培训与宣传，提高了施工单位水保意识。

   二、合同执行情况
  项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政的和
经济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督施工单位
履行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和
处理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情
况和管理情况良好。

   三、工程质量评定
  （一）分部工程质量评定
  本单位工程监理单位及项目法人评定为合格。
                         质量评定结果
                                  单元工程
 防治分区     分部工程
                 措施名称      数量   合格数    合格率      优良数   优良率
                  表土剥离     40     40     100%   12     30%
  塔基区     场地整治
                 土地整治      44     44     100%   10    22.73%
施工临时道路区   场地整治   土地整治工程    44     44     100%   10    22.73%
牵张及跨越场区   场地整治   土地整治工程    15     15     100%    0     0%

  （二）外观评价

  场地整治工程符合设计要求。各项单位工程外观质量达到《水土保持施工质
量评定规程》的标准要求。
  （三）质量监督单位的工程质量等级核定意见
  合格。

  四、存在的主要问题及处理意见
  无。

  五、验收结论及对工程管理的建议
  在本工程建设期间，主体工程中具有水土保持功能的措施实施后起到了积极
的水土流失防治作用；新增的水土保持措施也随主体工程施工同步实施，防治工
程建设可能产生的水土流失。水土流失防治责任范围内得到了及时有效的治理，
本工程建设区的水土保持工程标准较高，质量合格，工程实施进度符合合同预期
目标，投资达到设计概算要求，资料完善齐备，工程水土流失防治责任范围的水
土流失得到了较为有效的治理，项目区的生态环境较工程施工期有所改善，总体
上发挥了保持水土、改善生态环境的作用。
  综上所述，扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程水
土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求，水土
保持工程总体工程质量合格，达到了水土保持方案的要求，可以申请进行验收。
  工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功
能，建议运行单位加强运行期各项水保工程措施维护和植物措施管护工程。
六、验收组成员及参验单位代表签字表
签字页附后。
            单位工程验收组成员签字表
姓   名                                       签
                单位           职务I职称              名


                                            斐砫
查理                             专职
        国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司



                                            炀喜
                                      、
许小勇      江苏中孚电力工程设计有限公司        心凸、 1几
                                    又




                                            乍铭
                                      ilk
                                      皿
方铭         扬州浩辰电力设计有限公司        八 3、
                               凸




王超                            项目经理
            徐州送变电有限公司
                                            王缸、



                                            霆比
石海霞                           项目经理
          江苏辐环环境科技有限公司
编号：JSSBD002




              生产建设项目水土保持设施



          单位工程验收鉴定书


生产建设项目名称：扬州大唐新能源宝应夏集69 兆瓦风电项目

               110 千伏送出工程



单位工程名称：植被建设工程



所含分部工程：点片状植被




                 2021 年 01 月
   前言
  根据《生产建设项目水土保持设施自主验收规程（试行）》、《开发建设项
目水土保持设施验收技术规程》以及《水土保持质量评定规程》（SL336-2006）
等相关水土保持工程建设法律法规，2020 年 12 月，国网江苏省电力有限公司扬
州供电分公司组织，在江苏省扬州市对扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项
目 110 千伏送出工程水土保持单位工程进行了自查初验。参加还有施工单位徐州
送变电有限公司、监理单位扬州浩辰电力设计有限公司等。验收组成员通过查看
工程现场、查阅施工文字资料、影像资料，听取施工单位、监理单位、水土保持
监测单位的情况汇报后，进行了讨论，并形成验收意见，一致通过验收，并填写
签发了《单位工程验收鉴定书》。

   一、工程概况
  （一）工程位置（部位）及任务
  1、工程位置
  扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程位于扬州市宝
应县夏集镇及高邮市临泽镇。
  2、建设任务
  新建单回线路 0.9km，双回线路 10.65km。新建塔基 44 基，均采用灌注桩基
础，其中直线塔 24 基，转角塔 17 基，终端塔 3 基。
  （二）工程建设主要内容
  单位工程名称：植被建设工程。
  主要内容：点片状植被，线网状植被。
  （三）工程建设有关单位
  建设单位：国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司
  设计单位：江苏中孚电力工程设计有限公司
  施工单位：徐州送变电有限公司
  监理单位：扬州浩辰电力设计有限公司


  （四）工程建设过程
  1、工期
  开完工日期 2021 年 01 月。
  2、实际完成工程量
  塔基区：撒播草籽面积 0.32hm2，较方案设计减少 0.13hm2；
  牵张场及跨越场区：撒播草籽面积 0.24hm2，较方案设计减少 0.01hm2；
  施工临时道路区：撒播草籽面积 0.10hm2，较方案设计减少 0.06hm2。
  3、工程建设中采用的主要措施及其效果、经验
  工程在建设过程中各项目部认真贯彻落实公司部署，根据工程水保方案及批
复文件要求，从设计、施工、监理、物资供应等各方面入手，组织参建单位进行
了水保教育培训，编制了安全文明施工实施细则与绿色施工方案，水土保持监理
规划、监理实施细则，在保证工程质量的同时，落实各项水保措施。该工程在水
保管理、落实水土保持各项措施等方面总体良好，突出表现在以下几个方面：
  （1）水保工作制度完善、管理体系健全；
  （2）高度重视，组织成立水土保持专项管理小组；
  （3）水土保持措施落实效果较好；
  （4）现场管理严，控制了施工过程水土流失；
  （5）强化培训与宣传，提高了施工单位环水保意识。

  二、合同执行情况
  项目建设过程中，依据法律、行政法规和规章制度，采取法律的、行政的和
经济的手段，对合同关系进行组织、协调和监督。通过跟踪管理，监督施工单位
履行合同各项约定；通过风险分析，预防索赔事件发生；依据合同约定，解决和
处理好工程变更、违约管理等问题。确保了建设过程中无合同纠纷，合同执行情
况和管理情况良好。

  三、工程质量评定
  （一）分部工程质量评定
  本单位工程监理单位及项目法人评定为合格。
                       质量评定结果
                           单元工程
单位工程 分部工程
                措施名称       数量    合格数 合格率 优良数 优良率
植被建设 点片状植被  塔基区撒播草籽         10    10   100%   0   0%
 工程 线网状植被 施工临时道路区撒播草籽       12    12   100%   0   0%
    点片状植被 牵张场及跨越场区撒播草籽   12   12   100%   0   0%

  （二）外观评价

  植被建设工程符合设计要求。各项单位工程外观质量达到《水土保持施工质
量评定规程》的标准要求。
  （三）质量监督单位的工程质量等级核定意见
  合格。

  四、存在的主要问题及处理意见
  无。

  五、验收结论及对工程管理的建议
  在本工程建设期间，主体工程中具有水土保持功能的措施实施后起到了积极
的水土流失防治作用；新增的水土保持措施也随主体工程施工同步实施，防治工
程建设可能产生的水土流失。水土流失防治责任范围内得到了及时有效的治理，
本工程建设区的水土保持工程标准较高，质量合格，工程实施进度符合合同预期
目标，投资达到设计概算要求，资料完善齐备，工程水土流失防治责任范围的水
土流失得到了较为有效的治理，项目区的生态环境较工程施工期有所改善，总体
上发挥了保持水土、改善生态环境的作用。
  综上所述，扬州大唐新能源宝应夏集 69 兆瓦风电项目 110 千伏送出工程水
土保持工程建设符合国家水土保持法律法规及技术规范的有关规定和要求，水土
保持工程总体工程质量合格，达到了水土保持方案的要求，可以申请进行验收。
  工程管理及运行管护提出建议：为了确保工程长期有效的发挥水土保持功
能，建议运行单位加强运行期各项水保工程措施维护和植物措施管护工程。

  六、验收组成员及参验单位代表签字表
  签字页附后。
            单位工程验收组成员签字表
姓   名                                       签
                单位           职务I职称              名


                                            斐砫
查理                             专职
        国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司



                                            炀喜
                                      、
许小勇      江苏中孚电力工程设计有限公司        心凸、 1几
                                    又




                                            乍铭
                                      ilk
                                      皿
方铭         扬州浩辰电力设计有限公司        八 3、
                               凸




王超                            项目经理
            徐州送变电有限公司
                                            王缸、



                                            霆比
石海霞                           项目经理
          江苏辐环环境科技有限公司
一、开完日期
   （1）塔基区
   表土剥离：开完工日期 2020 年 11 月。
   土地整治：开完工日期 2020 年 01 月。
   （2）牵张场及跨越场区
   土地整治：开完工日期 2021 年 01 月。
   （3）施工临时道路区
   土地整治：开完工日期 2021 年 01 月。
二、主要工程量
   表土剥离：本工程实际表土剥离面积为 1.20hm2，剥离量 0.36 万 m3，剥离
面积较方案设计减少了 0.11hm2。
土地整治：本工程实际土地整治面积为 2.54hm2，较方案设计减少了 0.22hm2。
三、工作内容及施工经过
   表土剥离：主体工程施工前，对占用的是耕地区域进行表土剥离，并保存和
利用。
   土地整治：主体工程施工结束后，对占用的是其他土地区域，进行清理、平
整后复耕。
四、质量事故及缺陷处理
   施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。
五、主要工程质量指标
   主要用于保护表土资源。根据实际占地情况进行表土剥离、并保存和利用，
剥离厚度按平均 0.3m 考虑。
   主要用于人为扰动后的土地，整治后的立地条件应具备绿化需要，采取人工、
机械耕翻地等土壤改良措施。
六、质量评定
   本分部工程共有单元工程 143 个，合格单元工程 143 个，单元工程合格率
100%。
                  水土保持设施的质量评定结果
             单元工程
 单位     分部               单元工程抽查   合格   抽查核   质量核
 工程     工程                 核实数    数量   实比例   查结果
             名称     数量
          塔基区表土剥离                           合格
                    40   40    40    100%
          塔基区场地整治                           合格
                    44   44    44    100%
土地
     场地   施工临时道路区
整治                                          合格
                    44   44    44    100%
     整治     土地整治
工程
          牵张场及跨越场
                                            合格
                    15   15    15    100%
           区土地整治
          合计                                合格
                         143   143   100%
七、存在的问题及处理意见
 无。
八、验收结论
 合格。
            分部工程验收组成员签字表
姓   名                                      签   名
                单位           职务／职称


                                           扣里
查理      国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司     专职



                                           仰，
                                     1L
         江苏中孚电力工程设计有限公司
许小勇                                  又
                               心凸、
                                     寸




                                     ilk
                                           听铭
           扬州浩辰电力设计有限公司
方铭                             八0、
                                达    皿



王超                            项目经理
            徐州送变电有限公司
                                           手也；

                                           J沿旮
                              项目经理
石海霞       江苏辐环环境科技有限公司
一、开完日期
  开完工日期 2021 年 01 月；
二、主要工程量
  塔基区：撒播草籽面积 0.32hm2，较方案设计减少 0.13hm2；
  牵张场及跨越场区：撒播草籽面积 0.24hm2，较方案设计减少 0.01hm2；
三、工作内容及施工经过
  根据工程工期，土地整治工程完工后对裸露土地进行绿化，植被建设绿化工
程于 2021 年 01 月开始实施，将整治完成后裸露区域及时进行绿化。
四、质量事故及缺陷处理
  施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。
五、主要工程质量指标
  坚持高标准整地，科学栽植，提高造林成活率和保存率。
六、质量评定
  本分部工程共有单元工程 22 个，合格单元工程 22 个，优良单元工程 2 个，
单元工程合格率 100%。
                 水土保持设施的质量评定结果
                  单元工程        单元工
                                    合格   抽查核实   质量核
单位工程    分部工程                  程抽查
                                    数量    比例    查结果
                 名称      数量
                              核实数
                塔基区撒播
                                                合格
                         10    10   10   100%
                  草籽
植被建设    点片状植
                牵张场及跨
 工程      被
                越场区撒播                           合格
                         12    12   12   100%
                  草籽
           合计                                   合格
                              22    22   100%
七、存在的问题及处理意见
  无。
八、验收结论
  合格。
            分部工程验收组成员签字表
姓   名                                      签   名
                单位           职务／职称


                                           扣里
查理      国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司     专职



                                           仰，
                                     1L
         江苏中孚电力工程设计有限公司
许小勇                                  又
                               心凸、
                                     寸




                                     ilk
                                           听铭
           扬州浩辰电力设计有限公司
方铭                             八0、
                                达    皿



王超                            项目经理
            徐州送变电有限公司
                                           手也；

                                           J沿旮
                              项目经理
石海霞       江苏辐环环境科技有限公司
一、开完日期
  开完工日期 2021 年 01 月；
二、主要工程量
  施工临时道路区：撒播草籽面积 0.10hm2，较方案设计减少 0.06hm2。
三、工作内容及施工经过
  根据工程工期，土地整治工程完工后对裸露土地进行绿化，植被建设绿化工
程于 2021 年 01 月开始实施，将整治完成后裸露区域及时进行绿化。
四、质量事故及缺陷处理
  施工中未发生任何质量事故，无任何质量缺陷。
五、主要工程质量指标
  坚持高标准整地，科学栽植，提高造林成活率和保存率。
六、质量评定
  本分部工程共有单元工程 12 个，合格单元工程 12 个，优良单元工程 0 个，
单元工程合格率 100%。
                 水土保持设施的质量评定结果
                  单元工程        单元工
                                    合格   抽查核实   质量核
单位工程    分部工程                  程抽查
                                    数量    比例    查结果
                 名称      数量
                              核实数
                施工临时道
植被建设    点片状植
                路区撒播草                           合格
                         12    12   12   100%
 工程      被
                  籽
           合计                                   合格
                              12    12   100%
七、存在的问题及处理意见
  无。
八、验收结论
  合格。
            分部工程验收组成员签字表
姓   名                                      签   名
                单位           职务／职称


                                           扣里
查理      国网江苏省电力有限公司扬州供电分公司     专职



                                           仰，
                                     1L
         江苏中孚电力工程设计有限公司
许小勇                                  又
                               心凸、
                                     寸




                                     ilk
                                           听铭
           扬州浩辰电力设计有限公司
方铭                             八0、
                                达    皿



王超                            项目经理
            徐州送变电有限公司
                                           手也；

                                           J沿旮
                              项目经理
石海霞       江苏辐环环境科技有限公司
附

件

7



重

要

水

土

保

持

单

位

工

程

照

片
3 号塔（2020 年 1 月）




4 号塔（2020 年 1 月）
牵张场（2020 年 1 月）




跨越场（2020 年 1 月）
5 号塔（2020 年 1 月）




6 号塔（2020 年 1 月）
7 号塔（2020 年 1 月）




8 号塔（2020 年 1 月）
9 号塔（2020 年 1 月）




10 号塔（2020 年 1 月）
11 号塔（2020 年 1 月）




12 号塔（2020 年 1 月）
13 号塔（2020 年 1 月）




14 号塔（2020 年 1 月）
15 号塔（2020 年 1 月）




16 号塔（2020 年 1 月）
17 号塔（2020 年 1 月）




18 号塔（2020 年 1 月）
19 号塔（2020 年 1 月）




20 号塔（2020 年 1 月）
21 号塔（2020 年 1 月）




22 号塔（2020 年 1 月）
23 号塔（2020 年 1 月）




24 号塔（2020 年 1 月）
25 号塔（2020 年 1 月）




26 号塔（2020 年 1 月）
27 号塔（2020 年 1 月）




28 号塔（2020 年 1 月）
29 号塔（2020 年 1 月）




30 号塔（2020 年 1 月）
31 号塔（2020 年 1 月）




32 号塔（2020 年 1 月）
33 号塔（2020 年 1 月）




34 号塔（2020 年 1 月）
35 号塔（2020 年 1 月）




36 号塔（2020 年 1 月）
37 号塔（2020 年 1 月）




38 号塔（2020 年 1 月）
39 号塔（2020 年 1 月）




跨越场区（2020 年 1 月）
40 号塔（2020 年 1 月）




41 号塔（2020 年 1 月）
42 号塔（2020 年 1 月）




43 号塔（2020 年 1 月）
附
件
8


水

土

保

持

补

充

费

缴

纳

凭

证
附

件

9




项

目

区

遥

感

影

像
大唐夏集线路工程遥感影像（2019 年 11 月）
附


图
                          J0




                                 J1




           J2




                J3




J4


 J5




      J6

           J7




                          J8




                     J9




                                      J10




                           J11




                               J12




                                                                    J13




                                                                     J14




                                                        J15




                                                  J17         J16
                                                                           N
                                            J18
                                               防治分区及措施内容      单位       实施工程量
                                                       表土剥离        2
                                                              hm        1.20
                                              塔基区
                                                       土地整治        2
                                                              hm        1.18
                                            施工临时道路区    土地整治   hm2       0.90
                                            牵张场及跨越场区   土地整治        2
                                                              hm        0.46




                                                                                     防治分区及措施        单位     实施工程量
                                                                                           彩条布苫盖    m2          0
                                                                                           泥浆沉淀池       座       44
                                                                                           密目网苫盖    m2         3000
                                                                                  塔基区
    防治分区及措施        单位    实施工程量
                                                                                          临时土质排水沟      m       3000
  塔基区     撒播草籽     hm2    0.32
                                                                                          临时土质沉沙池      座        0
牵张场及跨越场区 撒播草籽      hm2    0.24
                                                                                          编织袋装土拦挡   m3          0
施工临时道路区 撒播草籽       hm2    0.10
                                                                                           彩条布铺垫    m2         3000
                                                                               牵张场及跨越场区
                                                                                           铺设钢板     m2         2000
                                                                               施工临时道路区     铺设钢板     m2         3000




          永久占地面积         临时占地面积    防治责任范围
 防治分区
           （m2）           （m2）      （m2）
                                                                                     江苏核众环境监测技术有限公司
  塔基区       0.02           1.26      1.28
牵张及跨越场区       0             0.90     0.90
                                                                                核定                 验       收          阶段
                                                               图例
施工临时道路区       0             0.46     0.46
                                                          新建架空线路
                                                                                审查                 水土保持               部分
  合计        0.02            2.62     2.64
                                                          原有架空线路
                                                                                校核                扬州大唐新能源宝应夏集69兆
                                                           塔基区
                                                                                                  瓦风电项目110千伏送出工程
                                                                                设计
                                                         牵张场及跨越场区
                                                         施工临时道路区                制图                  水土保持责任范围及
                                                            监测点位                                    水土保持设施验收图
                                                                                    见图
                                                                                比例
                                                                                设计证号               日期          2021.02
                                                                                                               附图 3
                                                                                资质证号               图号
